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[bookmark: _Toc11504][bookmark: _Toc16566]
2

武汉市电梯应用再生电能系统碳普惠方法学（试行）
[bookmark: _Toc203061382][bookmark: _Toc211437079]1 引言
[bookmark: _Hlk178083660]电梯应用再生电能系统是建筑运行低碳转型的创新实践，对推动实现碳达峰碳中和目标具有积极作用。在保障电梯安全运行的前提下，通过应用再生电能系统进行能量回收与再利用，可减少电梯制动的热量散发、运行的电能消耗以及相关的温室气体排放。本方法学属于能源需求领域方法学。符合条件的电梯应用再生电能系统项目可以按照本文件要求，核算和核查碳普惠项目的减排量。
[bookmark: _Toc13219][bookmark: _Toc3482][bookmark: _Toc1071][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc1][bookmark: _Toc27599][bookmark: _Toc2526][bookmark: _Toc203061383][bookmark: _Toc211437080]2 适用条件
本文件适用于武汉市行政区内，在新电梯安装、既有电梯改造或新电梯替换既有电梯中应用再生电能系统，适用于本文件的电梯应用再生电能系统项目必须满足以下条件：
a） 项目电梯为曳引式电梯；
b） 再生电能系统，应至少满足以下技术路线之一：
储能式——系统应包含电梯节能逆变电源装置；
馈网式——系统应包含电梯能量回馈装置；
c） 出于安全考虑，项目电梯仍需安装制动电阻器；
d） 项目应于2012年11月8日之后开工建设；
e） 若有意申报武汉碳普惠项目，应避免环境权益的重复主张，即避免从其它温室气体减排交易机制获得减排量签发，同时避免从绿色电力交易、绿色电力证书交易中获取收益；
f） 电梯应用再生电能系统项目的申报主体，应为该电梯所在建筑物的产权方，或经产权方依法授权、委托的第三方组织机构[footnoteRef:1]； [1:  因电梯产权归属情况特殊，故在附件中补充说明有关申报与委托申报的规则。] 

g） 应用本方法学产生的碳普惠减排量，具备用于：纳入湖北碳排放配额管理的重点排放单位的履约抵销、碳中和自愿注销、生态修复补偿等用途的基础条件。但实际情况还应参照相应年度湖北碳市场纳入履约交易种类相关文件要求执行；
h） 多个电梯应用再生电能系统项目可捆绑申请减排量，但捆绑项目在核算周期内的年均累计减排量应不超过6万吨CO2；
i） 项目应符合法律、法规要求，符合行业发展政策。
[bookmark: _Toc21612][bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc32037][bookmark: _Toc203061384][bookmark: _Toc211437081][bookmark: _Toc14607][bookmark: _Toc11138][bookmark: _Toc170][bookmark: _Toc18618]3 规范性引用文件
本文件引用了下列文件或其中条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2900.18	电工术语 低压电器
GB/T 7024	电梯、自动扶梯和自动人行道术语
GB/T 10058	电梯技术条件
GB/T 32271	电梯能量回馈装置
GB/T 37319	电梯节能逆变电源装置
GB/T 42313	电力储能系统术语
DL/T 448	电能计量装置技术管理规程
DL/T 1664	电能计量装置现场检验规程
JJG 313	测量用电流互感器检定规程
JJG 314	测量用电压互感器检定规程
JJG 596	电子式交流电能表检定规程
JJG 1165	三相组合互感器检定规程
[bookmark: _Toc211437082][bookmark: _Toc203061385]4 术语和定义
[bookmark: _Toc211437026][bookmark: _Toc211437084]4.1
再生电能系统 regenerative power system
将电梯在再生制动或轻载运行等工况下产生的电能进行捕获、存储或直接利用，并能够在需要时将电能回馈给电梯自身、建筑物内部电网的能量处理系统。
[bookmark: _Toc211437027][bookmark: _Toc211437085]4.2
电阻器 resistor
由于它的电阻而被使用的电器。
用于限制调整电路电流或将电能转变为热能等用途的电器。
[来源：GB/T 2900.18，4.6.1]
[bookmark: _Toc211437086][bookmark: _Toc211437028]4.3
电梯 lift; elevator
服务于建筑物（或构筑物等）的指定楼层,其轿厢（或运载装置）沿至少两列刚性导轨运行的永久安装的运输设备。
[来源：GB/T 7024-2025，3.1.1]
[bookmark: _Toc211437030][bookmark: _Toc211437088]4.4
曳引式电梯 traction lift
曳引驱动电梯
通过悬挂钢丝绳或包覆绳（带）与驱动主机曳引轮槽（面）的摩擦力驱动的电梯。
[来源：GB/T 10058-2023，3.1]
4.5
电梯节能逆变电源装置 energy-saving power supply equipment with inverter for lift
将电梯运行产生的再生电能回收储存,并将储存的电能逆变为符合要求的三相工频正弦波交流电给电梯供电的配套装置。
注：电源装置既可使电梯减少市电消耗(节能),又可在市电中断或故障后保障电梯继续安全运行。
[来源：GB/T 37319-2019，3.1]
4.6
电梯能量回馈装置 energy feedback device for lifts
将电梯处于能量再生状态时产生的直流电变换成符合电网电能质量要求的交流电后回馈到电网的装置。
[来源：GB/T 32271-2015，3.1]
4.7
储能单元energy storage unit
能够独立实现电能存储、转换及释放的最小设备组合。
注：储能单元一般由电能存储设备、储能变流器、变压器及附属设施等构成。本文件所指储能单元为电梯节能逆变电源装置的组成部分。
[来源：GB/T 42313-2023，5.1.1]
[bookmark: _Toc211437092][bookmark: _Toc203061386]5 核算边界、计入期和温室气体排放源
[bookmark: _Toc211437035][bookmark: _Toc211437093]5.1 项目边界
电梯应用再生电能系统项目边界包括电梯及其部件、再生电能系统相关设备。电梯部件
电梯节能逆变电源装置
电梯应用储能式再生电能系统项目
区域电网
项目所在物业内部低压电网中的其他用电负载
电梯部件
电梯能量回馈装置
电梯应用馈网式再生电能系统项目
区域电网
项目边界
项目边界

注1：图中电梯部件指GB/T 7024-2025中第5章所指的全部电梯部件；
注2：电梯能量回馈装置回馈到项目所在物业内部低压电网中的再生电能部分替代了区域电网供电。
图1 项目边界图
[bookmark: _Toc211437036][bookmark: _Toc211437094]5.2项目计入期
5.2.1 对于单个电梯应用再生电能系统项目，项目寿命期限的开始时间为项目正式运行的日期，项目寿命期限的结束时间应在项目不能满足使用要求[footnoteRef:2]的日期之前。对于多个合并申请的电梯应用再生电能系统项目，项目寿命期限的开始时间为多个项目中最早开始正式运行的日期，项目寿命期限的结束时间为多个项目中最早不能满足使用要求的日期。开始运行日期以发布的有关通知或通告等相关证明材料的发布日期为准。 [2:  指电梯因达到设计使用年限、无法通过特种设备安全技术检验、或产权方主动申请停用报废，依法向当地特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书注销的日期。自此日期起，该电梯不再产生可计入的减排量。若电梯进行重大修理（改造）后重新办理使用登记，可视为新的项目重新申报。] 

5.2.2 项目计入期为可申请项目减排量登记的时间期限，从“本文件发布之日”与“项目业主申请登记的项目减排量的产生之日”中较晚的一个日期开始，最长不超过 10年。项目计入期须在项目寿命期限范围之内。
[bookmark: _Toc211437095][bookmark: _Toc211437037]5.3温室气体排放源
电梯应用再生电能系统项目边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源如表1所示。
表1 边界内选择或不选择的温室气体种类以及排放源
	温室气体排放源
	温室气体种类
	是否选择
	理由

	基准线
情景
	电梯运行
	二氧化碳（CO2）
	是
	主要排放源

	
	
	甲烷（CH4）
	否
	次要排放源，按照保守性原则不计此项

	
	
	氧化亚氮（N2O）
	否
	次要排放源，按照保守性原则不计此项

	[bookmark: _Hlk181633267][bookmark: _Hlk181633283]碳普惠
情景
	包含再生电能系统的电梯运行
	CO2
	是
	主要排放源

	
	
	CH4
	否
	次要排放源，忽略不计

	
	
	N2O
	否
	次要排放源，忽略不计


[bookmark: _Toc203061387][bookmark: _Toc211437096]6 减排量核算
[bookmark: _Toc211437039][bookmark: _Toc211437097]6.1 基准线情景识别
本文件规定的电梯应用再生电能系统项目基准线情景为：电梯使用现有技术，在不安装再生电能系统的情况下持续运行。
[bookmark: _Toc211437040][bookmark: _Toc211437098]6.2 额外性论证
[bookmark: _Hlk181446249]电梯应用再生电能系统极大程度避免了电梯运行中的热量散发，提升了能源使用效率，具有明显的环境效益。技术前期研发投入高，产品仍处于应用初期，渗透率低、市场营销成本高，面临投资回收的不确定性。同时，技术面临低成本的替代方案，在运行阶段节省的能源费用难以弥补初期采购再生电能系统的成本，不具备财务吸引力，市场推广存在障碍。符合本文件适用条件的项目，其额外性免予论证。
[bookmark: _Toc211437099][bookmark: _Toc211437041]6.3 基准线排放量计算
第年基准线排放量按照公式（1）计算：
	
	[bookmark: _Ref191628281]（1） 


[bookmark: _Toc211437042][bookmark: _Toc211437100]式中：
	
	——
	第年基准线排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

	
	——
	第年项目电梯运行的总用电量[footnoteRef:3]，单位为兆瓦时（MWh）； [3:  包含所有电梯电气设备（装置）部件（如：照明、显示、视频监控、操纵、对讲等）的用电量，以及电梯再生电能系统及其设备自身运行的用电量。] 


	
	——
	第年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。


[bookmark: _Toc211437046][bookmark: _Toc211437104]第年项目电梯运行的总用电量按照公式（2）计算：
	
	（2） 


式中：
	
	——
	第年项目电梯运行的总用电量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年月，第台项目电梯运行的用电量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年项目电梯的数量，无量纲。


第y年华中区域电网的组合边际排放因子按照公式（3）计算：
	
	（3） 


式中：
	
	——
	第年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

	
	——
	第年华中区域电网的电量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

	
	——
	第年华中区域电网的容量边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

	
	——
	电量边际排放因子的权重，无量纲；

	
	——
	容量边际排放因子的权重，无量纲。


6.4 项目排放量计算
第年项目排放量按照公式（4）计算[footnoteRef:4]： [4:  为了形式简洁，该公式整合了不同技术路径对应的项目排放。对于采用储能式的项目，；对于采用馈网式的项目，；若一个项目同时应用了两种技术路径，则和均需参与计算。] 

	
	[bookmark: _Ref205564620]（4） 


[bookmark: _Toc211437047][bookmark: _Toc211437105]式中：
	
	——
	第年项目排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

	
	——
	第年项目电梯运行的总用电量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年项目储能单元向电梯供电的净再生放电量[footnoteRef:5]，单位为兆瓦时（MWh）； [5:  储能单元向电梯供电的放电总量中，扣除从电网取电充电后所对应的那部分电量，即来源于电梯再生电能且实际用于电梯驱动的电量。在实际运行中，储能单元并非仅仅从电梯再生电能中获取能量，它还承担着应急备用电源的功能，为实现这一功能，储能单元必须保持一定的荷电状态，当其剩余电量低于保障应急运行所需的最低阈值时，系统会从电网取电对储能单元进行补充充电。这种情况通常发生在电梯长时间处于待机状态、储能单元自然放电导致电量下降的场景下。] 


	
	——
	第年电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年项目电梯再生电能系统自身运行的用电量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年华中区域电网的组合边际排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）。


[bookmark: _Toc211437109][bookmark: _Toc211437051]第年项目储能单元向电梯供电的净再生放电量及第年电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能分别按照公式（5）和（6）计算：
	
	（5） 

	
	（6） 


式中：
	
	——
	第年项目储能单元向电梯供电的净再生放电量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年月，第个储能单元向电梯供电的放电总量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年月，第个储能单元从电网取电的充电量，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年月，第个电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能，单位为兆瓦时（MWh）；

	
	——
	第年项目中储能单元的数量，无量纲；

	
	——
	第年项目中电梯能量回馈装置的数量，无量纲。


6.5 项目泄漏计算
泄漏无需考虑。
[bookmark: _Toc211437052][bookmark: _Toc211437110]6.6 项目减排量核算
项目减排量按照公式（7）计算：
	
	[bookmark: _Ref185954278]（7） 


式中：
	
	——
	第年项目减排量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

	
	——
	第年基准线排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

	
	——
	第年项目排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。


[bookmark: _Toc211437111][bookmark: _Toc203061388]7 监测方法
[bookmark: _Toc211437112][bookmark: _Toc211437054]7.1事前需确定的参数和数据
事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表3。
[bookmark: _Toc211437055][bookmark: _Toc211437113]表2 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（3）

	数据描述
	电量边际排放因子的权重

	数据单位
	无量纲

	数据来源
	默认值

	数值
	0.5

	数据用途
	用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子


表3 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（3）

	数据描述
	容量边际排放因子的权重

	数据单位
	无量纲

	数据来源
	默认值

	数值
	0.5

	数据用途
	用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子


7.2实施阶段需监测和确定的参数和数据
实施阶段所需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表4-表11。
表4 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（2）

	数据描述
	第年项目电梯的数量

	数据单位
	无量纲

	数据来源
	工程设计文件、电梯维护合同或其他相关文件

	监测频次与记录要求
	年度监测并记录

	质量保证/质量控制程序要求
	如果在项目计入期内电梯数量发生变化，则必须更新基准线情景

	数据用途
	用于计算第年项目电梯运行的总用电量


表5 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（2）

	数据描述
	第年月，第台项目电梯运行的用电量

	数据单位
	MWh

	数据来源
	电能表、芯片或其他等效设备监测获得

	监测点要求
	位于电梯主开关进线侧，即电梯总电源进线处，且应在再生电能系统接入点之前 

	监测仪表要求
	安装的电能表准确度应符合 DL/T 448 6.2 要求

	监测程序与方法要求
	详见 7.3 相关内容

	监测频次与记录要求
	连续监测，监测原始数据实时接入数据管控系统。每整点记录该小时电量，并
存入数据管控系统

	质量保证/质量控制程序要求
	按照 JJG 313 5.5、JJG 314 5.5、JJG 596 6.6 和 JJG 1165 6.4 等现行有效的国家计量
技术规范规定的检定周期要求实施检定。监测仪表应在检定有效期内，且每年对
监测仪表进行校准，定期维护监测仪表

	数据用途
	用于计算第年项目电梯运行的总用电量


[bookmark: _Ref206088658]表6 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（4）

	数据描述
	第年项目电梯再生电能系统自身运行的用电量

	数据单位
	MWh

	数据来源
	电能表、芯片或其他等效设备监测获得

	监测点要求
	位于再生电能系统的辅助供电回路进线侧。对于储能式系统，监测点位于储能单元辅助变压器（为监控系统、电池管理系统BMS、散热装置等供电）的低压侧母线处。对于馈网式系统，监测点位于能量回馈装置连接电梯供电电网的回路中。

	监测仪表要求
	安装的电能表准确度应符合 DL/T 448 6.2 要求

	监测程序与方法要求
	详见 7.3 相关内容

	监测频次与记录要求
	连续监测，监测原始数据实时接入数据管控系统。每整点记录该小时电量，并
存入数据管控系统

	质量保证/质量控制程序要求
	按照 JJG 313 5.5、JJG 314 5.5、JJG 596 6.6 和 JJG 1165 6.4 等现行有效的国家计量
技术规范规定的检定周期要求实施检定。监测仪表应在检定有效期内，且每年对
监测仪表进行校准，定期维护监测仪表

	数据用途
	用于计算第年项目排放量


表7 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（5）

	数据描述
	第年月，第个储能单元向电梯供电的放电总量

	数据单位
	MWh

	数据来源
	电能表、芯片或其他等效设备监测获得

	监测点要求
	位于储能单元的电源端与电梯直流母线的连接点处，即储能充放电回路与电梯直流母线之间的并接点

	监测仪表要求
	安装的电能表准确度应符合 DL/T 448 6.2 要求，具备双向计量功能，能够分别记录放电方向（储能→电梯）和充电方向（电梯→储能）的电量

	监测程序与方法要求
	详见 7.3 相关内容。

	监测频次与记录要求
	连续监测，监测原始数据实时接入数据管控系统。每整点记录该小时电量，并
存入数据管控系统

	质量保证/质量控制程序要求
	按照 JJG 313 5.5、JJG 314 5.5、JJG 596 6.6 和 JJG 1165 6.4 等现行有效的国家计量
技术规范规定的检定周期要求实施检定。监测仪表应在检定有效期内，且每年对
监测仪表进行校准，定期维护监测仪表

	数据用途
	用于计算第年项目储能单元向电梯供电的净再生放电量


表8 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（5）

	数据描述
	第年月，第个储能单元从电网取电的充电量

	数据单位
	MWh

	数据来源
	电能表、芯片或其他等效设备监测获得

	监测点要求
	位于储能单元的电源端与电梯供电系统的连接点处，即储能充放电回路与电梯直流母线之间的并接点

	监测仪表要求
	安装的电能表准确度应符合 DL/T 448 6.2 要求，具备双向计量功能，能够分别记录放电方向（储能→电梯）和充电方向（电梯→储能）的电量

	监测程序与方法要求
	详见 7.3 相关内容。

	监测频次与记录要求
	连续监测，监测原始数据实时接入数据管控系统。每整点记录该小时电量，并
存入数据管控系统

	质量保证/质量控制程序要求
	按照 JJG 313 5.5、JJG 314 5.5、JJG 596 6.6 和 JJG 1165 6.4 等现行有效的国家计量
技术规范规定的检定周期要求实施检定。监测仪表应在检定有效期内，且每年对
监测仪表进行校准，定期维护监测仪表

	数据用途
	用于计算第年项目储能单元向电梯供电的净再生放电量


表9 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（6）

	数据描述
	第年月，第个电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能

	数据单位
	MWh

	数据来源
	电能表、芯片或其他等效设备监测获得

	监测点要求
	监测点位于能量回馈装置连接电梯供电电网的回路中

	监测仪表要求
	安装的电能表准确度应符合 DL/T 448 6.2 要求，应具备双向计量功能

	监测程序与方法要求
	详见 7.3 相关内容

	监测频次与记录要求
	连续监测，监测原始数据实时接入数据管控系统。每整点记录该小时反送电量，并
存入数据管控系统

	质量保证/质量控制程序要求
	按照 JJG 313 5.5、JJG 314 5.5、JJG 596 6.6 和 JJG 1165 6.4 等现行有效的国家计量
技术规范规定的检定周期要求实施检定。监测仪表应在检定有效期内，且每年对
监测仪表进行校准，定期维护监测仪表

	数据用途
	用于计算第年电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能


表10 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（3）

	数据描述
	第年华中区域电网的电量边际排放因子

	数据单位
	tCO2/MWh

	数据来源
	采用生态环境部组织公布的第年项目所在区域电网的电量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布第年数据的，采用第y年之前最近年份的可获得数据

	数值
	/

	数据用途
	用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子


表11 的技术内容和确定方法
	数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	公式（3）

	数据描述
	第年华中区域电网的容量边际排放因子

	数据单位
	tCO2/MWh

	数据来源
	采用生态环境部组织公布的第年项目所在区域电网的容量边际排放因子。在核查机构出具减排量核查报告时，尚未公布第年度数据的，采用第y年之前最近年份的可获得数据

	数值
	/

	数据用途
	用于计算第y年华中区域电网的组合边际排放因子


[bookmark: _Toc211437056][bookmark: _Toc211437114]7.3 实施及监测的数据管理要求
[bookmark: _Toc211437116][bookmark: _Toc211437058]7.3.1 计量装置的检定、校准要求
7.3.1.1 项目使用的电能表在安装前应由国家法定计量检定机构或获得计量授权的计量技术机构按照 JJG 596 等相关规程的要求进行检定。在电能表使用期间，项目业主应委托具备CNAS 或 CMA 资质的第三方计量技术机构，按照 DL/T 1664 等相关标准和规程的要求每年对电能表进行校准，并且出具报告。
7.3.1.2 已安装的电能表出现以下情形时，项目业主应委托具备 CNAS 或 CMA 资质的第三方计量技术机构在 30 天内对电能表进行校准，必要时更换新电能表，以确保监测数据的准确性：
a） 误差超出电能表的准确度范围；
b） 零部件故障问题导致电能表不能正常使用。
7.3.2 数据管理与归档要求
7.3.2.1 对于收集到的监测数据，项目业主应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度，妥善保管监测数据、电量结算凭证，以及计量装置的检定、校准相关报告和维护记录。台账应明确数据来源、数据获取时间及填报台账的相关责任人等信息。项目实施阶段产生的所有数据、信息均应存档，在该项目最后一期碳普惠减排量登记后至少保存10年，确保相关数据可被追溯。若采用信息系统自动采集数据，则系统的操作日志和审计追踪记录也应纳入归档范围。
[bookmark: _Toc211437059][bookmark: _Toc211437117]7.3.2.2 项目业主应建立数据内部审核制度，定期对监测数据进行审核，电能表读数记录应与电量结算凭证进行数据交叉核对，确保数据记录的准确性、完整性符合要求。
7.3.3 数据精度控制与校正要求
项目使用的电能表等电能计量装置出现未校准、延迟校准或者准确度超过规定要求时，应对该时间段内的电量数据采用如下措施进行保守性处理：
a） 基线情景中和项目情景中及的处理方式：
——及时校准，但准确度超过规定要求：计量结果×（1－实际基本误差的绝对值）；
——未校准：计量结果×（1－准确度等级对应的最大允许误差）；
——延迟校准：延迟的时间段内按未校准情形处理。
b） 基线情景中（如采用实际监测值）和项目情景中的处理方式：
——及时校准，但准确度超过规定要求：计量结果×（1+实际基本误差的绝对值）；
——未校准：计量结果×（1+准确度等级对应的最大允许误差）；
——延迟校准：延迟的时间段内按未校准情形处理。
7.3.4  基于信息系统的监测数据管理要求
当参数通过信息系统（如能源管理平台、电梯物联网系统、楼宇自动控制系统等）自动采集、记录并存储时，该信息系统应满足以下要求：
a） 系统应能够自动采集各计量装置的实时数据，采集频率不低于每小时一次，并自动生成按日、按月汇总记录。
b） 系统应具备完善的安全防护机制，包括但不限于：用户权限分级管理、操作日志和审计追踪功能，所有对原始数据的修改、删除、补录操作应自动记录操作人、操作时间、修改前后数值。
c） 系统应能够按核查要求导出指定时间段内的原始读数、汇总表、操作日志等电子文件，导出格式应为通用格式（如CSV、Excel）或可转换为通用格式，且导出内容应包含生成时间的水印或电子签名，防止导出后被篡改。
d） 当信息系统发生故障无法正常采集或存储数据时，项目申报主体应采用人工读表方式补录数据，并保留补录记录。未补录数据或连续故障超过72小时的，该时间段内减排量计为零。
[bookmark: _Toc203061389][bookmark: _Toc211437118]8核查要点
[bookmark: _Toc211437061][bookmark: _Toc211437119]8.1项目适用条件的核查要点
8.1.1 通过查阅工程设计文件、竣工验收报告、电力接线图等，确定其是否符合本文件适用条件a）和b）的要求。
8.1.2 通过查阅项目开工时间证明文件等，确定其是否符合本文件适用条件c）的要求。
8.1.3 通过查阅项目业主提供的项目权属关系证明等，以及关键信息进行公示记录文件等，确定其是否符合本文件适用条件e）的要求。
[bookmark: _Toc211437064][bookmark: _Toc211437122]8.2项目边界的核查要点
核查机构应通过查阅备案存档的工程设计文件、电力接线图、竣工验收报告等文件，以及现场走访、使用北斗卫星导航系统（BDS）、全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）等方式，确定项目业主是否正确地描述了项目电梯所在的单体建筑、项目电梯的编号、项目设备设施、项目地理边界和中心点经纬度坐标（以度表示，至少保留 6 位小数）。
[bookmark: _Toc211437065][bookmark: _Toc211437123]8.3参数的核查要点及方法
参数的核查要点及方法见表12。
表12 参数的核查要点及方法
	序号
	内容
	核查要点及方法

	1
	
	a） 查阅项目工程设计文件、电梯维护合同或其他相关文件中明确的电梯数量；
b） 现场查看以下内容：
——电梯数量及设施设备是否与a)中文件内容保持一致；
——是否存在新建、改建工程。

	2
	、、、、

	a） 查阅电能表读数记录与结算凭证；
b） 查阅电能表检定、校准记录；
c） 现场查看以下内容：
——电能表或等效设备的安装位置是否符合工程设计文件与工程验收报告；
——电能表的准确度等级是否不低于1级，且具备双向计量功能；
——数据是否连续监测并按期记录。
d） 对于通过符合7.3.4要求的信息系统自动采集并导出的汇总数据，可采信系统导出的电子台账作为主要核查依据，但应同时核查：
——系统验证报告及有效期；
——导出数据与原始读数的逻辑一致性（可在核算周期内，抽查至少5个时间点进行比对）；
——系统操作日志和审计追踪记录，确认无异常修改行为。
e） 将系统导出的项目电梯总用电量与供电部门出具的电费结算凭证或物业内部电费分摊记录进行总量比对，两者差异应在±5%以内。超出该范围的，应要求项目申报主体说明原因，并采用保守原则调整减排量计算。

	3
	、
	a） 查阅项目减排量核算报告中的电量边际排放因子取值；
b） 查阅出具减排量核查报告时，生态环境部是否组织公布了第年“中国区域电网基准线排放因子”。如果公布，以第年华中区域电网的电量边际排放因子为准；如果未公布，以第年之前最近年份的华中区域电网电量边际排放因子为准。


[bookmark: _Toc203061390][bookmark: _Toc211437124]9方法学编制单位
在本文件编制工作中，武汉中睿碳能科技有限公司、中国银河国际有限公司、香港职业训练局（VTC）等单位做出积极贡献。


附件：申报与委托申报的规则
a）基本申报资格
电梯应用再生电能系统项目的申报主体，应为该电梯所在建筑物的产权方，或经产权方依法授权、委托的第三方组织机构。
b）单一产权情形
若电梯归某一业主单独所有（如整栋单一业主办公楼、专用电梯），该业主可直接作为申报主体申请碳普惠减排量，也可委托第三方组织机构代为申报。
c）共有产权情形
若电梯归某一楼栋或建筑物的全体业主共同共有（如已售住宅小区楼栋、分层分套出售的办公楼），可采用以下方式之一确定申报主体：
c.1方式一（业主共同决定）：经专有部分面积占比三分之二以上且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积过半数且参与表决人数过半数的业主同意，可决定：
· 由业主委员会或授权的物业公司作为申报主体；
· 或委托第三方组织机构作为申报主体。
c.2方式二（业主代表申报）：若无法在合理期限内达成上述业主共同决定，任一业主或物业公司可在履行以下程序后，作为申报代表代为申请：
· 在电梯所在建筑物的显著位置（如大堂、电梯间、公告栏）及业主微信群、社区公告平台等渠道，公示拟申报事项，包括：项目基本信息、拟申请的减排量核算周期、减排量收益分配方案、申报代表身份、异议反馈渠道及期限（公示期不少于10个工作日）；
· 公示期内，若无持有专有部分面积占比超过20%的业主明确提出书面异议，则视为全体业主同意由该申报代表代为申请；
· 若有异议达到前述门槛，则申报代表应暂停申请，或按方式一重新征求业主共同决定。
d）出租情形下的申报主体资格
电梯所在建筑物（或附着建筑物的电梯）已出租且租赁协议明确由物业使用人（承租方）承担电梯运行电费及节能改造投资的，可按以下规则确认申报主体：
d.1整栋包租情形：单一承租方承担该建筑内全部电梯的运行费用和节能改造投资，可直接作为申报主体，参照b）执行，并向产权方报备项目收益分配方案。
d.2部分楼层或局部分摊情形：电梯运行电费及节能改造费用由某一位或几位承租方承担，且该费用独立于产权方或其他业主（如设有独立计量的电梯），符合以下条件的，该承租方（或共同委托方）可作为申报主体：
· 与产权方签署关于该电梯节能减排收益权归属的书面确认协议，明确由承租方申请碳普惠减排量；
· 若该电梯涉及多个产权方的共有区域，应由全体产权方与承租方共同签署上述协议。
d.3公示与异议处理：按本款方式确定申报主体时，仍应按照c.2要求，在电梯所在建筑物的显著位置进行不少于10个工作日的公示。对减排量收益归属有异议的，应按照c）规定的方式处理。
e）委托第三方申报
申报主体（无论是产权方还是申报代表）均可委托第三方组织机构代为办理碳普惠项目的申报、减排量登记、交易等事宜。委托双方应签订书面委托协议，明确减排量权属、收益分配方式、双方权利义务及争议解决机制，并按照《武汉市碳普惠管理办法》（武环规〔2025〕3号）的有关要求，对项目情况、利益分配等关键信息进行公示。
f）计入期内申报主体更换的处理
若在项目计入期内申报主体发生更换，原申报主体应向新申报主体移交项目相关的监测数据、计量装置管理责任及减排量申报记录。新申报主体应继续履行项目的数据监测、台账管理等义务。申报主体的变更应按c）或d）的规定重新确认授权或委托关系。
g）多个电梯捆绑申报
捆绑申报时，各子项目应有且仅有一个共同委托方，该共同委托方应在每个子项目中满足以上资格要求。


2

附录Ⅰ 碳普惠减排量核算报告模板

[bookmark: _Toc28560]武汉市电梯应用再生电能系统项目碳普惠减排量核算报告

提交日期：   年   月   日	版本号：
	1.申报主体基本信息

	1.1 申报主体的法人名称
	

	1.2 申报主体的法定代表人
	

	1.3 法人统一社会信用代码（组织机构代码）
	

	1.4 联系人及职务
	

	1.5 联系电话及邮箱
	

	1.6 联系地址
	

	2.项目基本信息

	2.1 碳普惠项目名称
	（格式：XX电梯应用再生电能系统项目）

	2.2 是否为打捆申报
	是，共有     个子减排项目； 	
否

	2.3 项目所在地/地理坐标
	        市        县（区）        ；
项目地理中心点坐标为：北纬##°##′##″，东经：##°##′##″
（如为捆绑申请减排量，请填写各个捆绑项目的地理中心坐标）

	2.4 项目开工时间
	     年     月     日
（如为捆绑申请减排量，请填写各个捆绑项目的开工时间）

	2.5 选用方法学名称及版本号
	

	2.6 项目计入期
	     年     月     日至     年     月     日
（如为捆绑申请减排量，整个碳普惠项目只有一个统一的计入期）

	2.7 减排量历史登记情况
	是否首次申请减排量登记：是	否
第一次核算周期：     年     月     日至     年     月     日；
第二次核算周期：     年     月     日至     年     月     日；
第三次核算周期：     年     月     日至     年     月     日；
......

	3.项目核算边界

	3.1 项目核算边界
	表3.1.1 边界信息
	序号
	应用再生电能系统的电梯编号
	电梯所在单体建筑的名称
	类型（新建/改造/替换）
	开工时间
	首次运行时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


（注：若内容太多，可另附文件提交）

	4.项目监测数据和参数

	4.1 监测设备
		所在子项目
	所在电梯编号
	设备名称（编号）
	安装位置
	监测频次
	校验频次

	子项目1
	
	
	
	
	

	子项目2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




	4.2 监测数据
	表4.2.1 电量数据
	电梯编号
	2022
	2023
	2024
	……

	
	EC
	EQP
	RE/FE
	EC
	EQP
	RE/FE
	EC
	EQP
	RE/FE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注1：EC——项目电梯运行的总用电量；EQP——项目电梯再生电能系统自身运行的用电量；RE——项目储能单元放出的向电梯供电的再生电能；FE——电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能。
注2：若内容太多，可另附文件提交。
注3：应附文件提交电梯运行的月度用电量。
表4.2.2 排放因子数据
	年份
	2022
	2023
	2024
	……

	生态环境部公布的华中区域电网的组合边际排放因子（tCO2/MWh）
	
	
	
	




	5.减排量计算结果

	5.1 碳普惠减排量
	
	年份
	2022
	2023
	2024
	……

	减排量（tCO2）
	
	
	
	

	合计
	


 

	6.核算结论

	经项目申请方核算，    （项目名称）     于     年     月     日 至      年     月     日产生的碳普惠减排量为        吨二氧化碳当量。

	                                         项目申请主体名称（盖章）：                    
                                                             日期：   年   月   日




附录Ⅱ 碳普惠减排量核查报告模板

报告编号：
（编号规则：城市-核查技术服务机构缩写-被核查项目名称缩写-报告签发年份-报告版本）










***项目
碳普惠减排量核查报告
（核算周期：*年*月*日-*年*月*日）



















核查技术服务机构名称（盖章）：***
核查报告签发日期：*年*月*日

	1.核查项目基本信息
	项目名称：

	
	项目地址：

	
	所属领域：能源需求

	2.项目申请主体基本信息
	法人名称：

	
	法人注册地址：

	
	法人统一社会信用代码（或组织机构代码）：

	
	法定代表人：

	
	联系人：

	
	联系电话：

	
	电子邮箱：

	3.适用的方法学及版本号
	

	4.核查结论
	（示例）
1.核算报告及数据质量的符合性
经核查，核查组确认***提交的核算报告（版本号：***）中的项目基本信息、核算边界、核算方法、监测数据以及减排量，符合《电梯应用再生电能系统碳普惠方法学》的相关要求和数据质量控制的规定。
2.减排量确认
***单位在本次核算周期内，按照《电梯应用再生电能系统碳普惠方法学》核算的温室气体减排总量的声明如下：
	年份
	2022
	2023
	2024
	2025
	……

	减排量（tCO2）
	
	
	
	
	

	合计
	


3.核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述

	核查组长
	
	签名及日期
	

	核查组成员
	

	技术复核人
	
	签名及日期
	

	批准人
	
	签名及日期
	





1 概述
1.1 核查目的
1.2 核查范围
1.3 核查准则
2 核查过程和方法
2.1 核查组安排
2.2 文件评审
2.3 现场核查
2.4 核查报告编写及质量控制
3 核查发现
3.1 项目与适用条件的符合性
3.2 项目边界、计入期和温室气体排放源与方法学的符合性
3.3 核算方法与方法学的符合性
3.3.1 基准情景的确定
3.3.2 额外性论证
3.3.3 基线排放量计算的合理性
3.3.4 项目排放量计算的合理性
3.3.5 减排量计算结果的合理性
3.4 数据来源和监测的核查
3.4.1 参数和数据的核查
3.4.2 计量设备和校验频次的核查
3.5 其他核查发现
4 核查结论
4.1 核算报告及数据质量的符合性
4.2 减排量声明
4.3 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述
5 附表
附表2-1：核查结果数据表
附表2-2：不符合清单
附表2-3：支持性文件清单


[bookmark: _Toc1766082659]附表2-1：核查结果数据表
***项目核查结果数据表（*年*月-*年*月）
	申请方基本信息

	数据项
	核查报告
	是否一致
	变化幅度
	差异原因

	营业执照
	
	
	
	

	项目基本信息

	数据项
	核查报告
	是否一致
	变化幅度
	差异原因

	核算周期
	
	
	
	

	子项目1
	开工时间
	
	
	
	

	
	首次运行时间
	
	
	
	

	子项目2
	开工时间
	
	
	
	

	
	首次运行时间
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	数据及减排量汇总表

	电梯
	参数
	核查报告
	是否一致
	变化幅度
	差异原因

	电梯1
	EC
	
	
	
	

	
	EQP
	
	
	
	

	
	RE
	
	
	
	

	
	FE
	
	
	
	

	电梯2
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


注1：EC——项目电梯运行的总用电量；EQP——项目电梯再生电能系统自身运行的用电量；RE——项目储能单元放出的向电梯供电的再生电能；FE——电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能。

附表2-2：不符合清单
***项目核查不符合清单
	序号
	类别
	不符合项描述
	涉及的参数
	项目申请方原因分析
	项目申请方的回应
	核查结论

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注1：类别包括基本情况、核算边界、核算方法、核算数据、数据质量和文件存档、现场核查发现的其他问题、其他内容。
注2：核查结论包括：已整改符合要求、已整改不符合要求、未整改。


附表2-3：支持性文件清单

支持性文件清单
	序号
	文件名称

	一
	项目申请主体基本信息

	1
	项目申报主体营业执照（副本）（若为多个项目捆绑申报，则须提供各子减排项目业主的营业执照副本）

	2
	减排量委托开发协议或其他明确减排量收益分配相关协议（如适用）

	3
	项目基本信息、利益分配等关键信息向利益相关方进行公示的证明文件（如适用）

	二
	项目基本情况

	4
	项目权属关系证明

	5
	项目开工时间证明文件

	6
	项目首次运行时间证明文件

	三
	与电量相关的文件

	7
	项目电力接线图

	8
	电能计量装置台账（内容至少明确编号、安装位置、计量频率，需盖章）

	9
	项目电梯运行的总用电量台账（分电梯提供）

	10
	项目电梯再生电能系统自身运行的用电量台账

	11
	项目储能单元放出的向电梯供电的再生电能台账（分储能单元提供）

	12
	电梯能量回馈装置向项目所在物业内部低压电网反馈的再生电能台账（分电梯能量回馈装置提供）

	13
	电能表安装、检定、校准记录（如有）




附录Ⅲ 碳普惠减排量登记申请资料

武汉市电梯应用再生电能系统项目碳普惠减排量登记申请表

提交日期：   年   月   日	版本号：
	1.申请方基本信息

	1.1 申请主体
	法人名称：	
法人代表：	
统一社会信用代码（组织机构代码）：                        

	1.2 联系人
	联系人： 	
联系地址：	
联系电话： 	       
电子邮箱： 	       

	1.3 碳普惠登记账户信息
	账户名： 	
编号： 	       

	2.申请备案减排量基本信息

	2.1 碳普惠项目名称
	名称：	

	2.2 项目领域
	能源需求

	2.3 项目开工时间
		  年     月	   日
（如为捆绑申请减排量，请填写各个捆绑项目的开工时间）

	2.4选用的方法学及版本号
	

	2.5 本次申请签发减排量的起止日期
		年 	月 	日 至     年 	月 		日

	2.6 申请签发的减排量
	减排量：	     tCO2
（注：项目信息及减排量计算，详见碳普惠减排量核证报告）

	2.7 第三方审定机构基本信息
	机构名称：	                
联系人：	                
联系电话：	                
电子邮箱：	                

	2.8 减排量历史签发情况
	是否首次申请减排量备案：是	否
（若非首次申请，应注明计入期内减排量历史签发情况及具体核算周期）
首次登记减排量：	     tCO2
核算周期：	    年	  月	    日 至 	   年	  月	    日
第二次登记减排量：	     tCO2
核算周期：	    年	  月	    日 至 	   年	  月	    日
……

	3.申请人申明

	
本人申明：本人（公司）承诺对项目和申报材料的真实性负责，对申报资格和申报条件的符合性负责。保证所提交的材料真实、完整、准确，并在申报过程中不存在任何弄虚作假或者其他违反法律、法规和政策的行为。本人（公司）确认，在上述申请时段内所产生的减排量真实有效。未在其它温室气体减排交易机制下获得签发，且未参与绿色电力交易、绿色电力证书交易等其他环境权益主张，同时已充分了解并同意在今后碳排放核算过程中避免重复计算等问题。
若有虚报假报及重复申请签发，本人将承担由此引起的法律责任。


法定代表：
单位盖章：
日期：  年 月 日


项目申报者须在上述申请表后随附以下资料：
1.《碳普惠减排量核算报告》原件1份；
2.第三方核查机构出具的《碳普惠减碳量核查报告》原件1份；
3.附表2-3“支持性文件清单”中所有材料的复印件1份。

